|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leitern-Kontrollblatt** | | | **Firma** …………………………………………….. | |
|  |  | | |  |
| **Kontrollblatt/Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten nach der „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern“** | | |
|  | | |
| Die „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“ (DGUV Information 208-016) fordert vom Unternehmer, dass Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Der Unternehmer hat ferner gemäß § 2 Abs. 6 der Betriebssicherheitsverordnung die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Person erfüllen muss, die von ihm mit der Prüfung von Leitern zu beauftragen ist.  Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungs-häufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere der festgestellten Mängel von vorausgegangenen Prüfungen. Die systematische Überprüfung von Leitern und Tritten lässt sich z. B. mit dieser Checkliste durchführen. | | | | |
| **Inventar-Nr. der Leiter** | |  | | |
| **Standort/Abteilung** | |  | | |
| **Art der Leiter** | | **Anlegeleiter**  **Mehrzweckleiter**  **Schiebeleiter**  **Podestleitern**  **Seilzugleiter**  **Steckleiter**  **Stehleiter**  **Tritt**  **Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Werkstoff der Leiter** | | **Aluminium  Stahl**  **Kunststoff  Edelstahl**  **Holz** | | |
| **Anzahl der Sprossen/Stufen** | |  | | |
| **Leiterlänge/Leiter gekürzt auf** | |  | | |
| **Hersteller/Händler** | |  | | |
| **Artikel-/Typ-Nr.** | |  | | |
| **Datum der Anschaffung** | |  | | |
| **Datum der Aussonderung** | |  | | |
| **Name des Sachkundigen/Beauftragten** | |  | | |
| **Nächste Prüfung** | | Siehe Prüfplakette | | |
| *Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der umseitig aufgeführten Tabelle festzuhalten* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÜFKRITERIEN** | **1. Prüfung** | **2. Prüfung** | **3. Prüfung** | **4. Prüfung** | **5. Prüfung** |
| **1. Holme** |  |  |  |  |  |
| Verformung |  |  |  |  |  |
| Beschädigung (z. B. Risse) |  |  |  |  |  |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  |  |  |  |  |
| Abnutzung |  |  |  |  |  |
| Schutzbehandlung (bei Holz) |  |  |  |  |  |
| **2. Sprossen/Stufen/Plattform** |  |  |  |  |  |
| Verformung |  |  |  |  |  |
| Beschädigung |  |  |  |  |  |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat |  |  |  |  |  |
| Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung,  Schraub-/Niet-Verbindung, Schweißnaht) |  |  |  |  |  |
| Abnutzung (z. B. Trittfläche, Plattformauflage) |  |  |  |  |  |
| **3. Spreizsicherung** |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit |  |  |  |  |  |
| Beschädigung |  |  |  |  |  |
| **4. Beschlagteile** |  |  |  |  |  |
| Beschädigung/Korrosion |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit |  |  |  |  |  |
| Abnutzung |  |  |  |  |  |
| Schmierung (mechanische Teile) |  |  |  |  |  |
| **5. Leiter-/Trittfüße/Rollen** |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| **6. Zubehör** (z. B. Holmverlängerung,  Fußverbreiterung, Wandabstützung) |  |  |  |  |  |
| Vollständigkeit/Befestigung |  |  |  |  |  |
| **7. Kennzeichnung** |  |  |  |  |  |
| Betriebsanweisung (z. B. Piktogramm) |  |  |  |  |  |
| **8. Kontrollergebnis** |  |  |  |  |  |
| Leiter in Ordnung und verwendungsfähig |  |  |  |  |  |
| Reparatur notwendig |  |  |  |  |  |
| Leiter sofort aussondern |  |  |  |  |  |
| **Bemerkungen** |  |  |  |  |  |
| **Nächste Prüfung** (Monat/Jahr) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Leiter überprüft** Datum |  |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |  |