**(gemäß §§ 10 und 11 der Betriebssicherheitsverordnung)**

Auftraggeber:       Datum:

Gerüstersteller:

Bauvorhaben:

# Aufbau nach Plan

## Gerüstart:

## Arbeitsgerüst [ ]

## Fanggerüst [ ]

## Dachfanggerüst [ ]

## Schutzdach [ ]

## Gerüstklasse:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastklasse: | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 4 | [ ]  | 5 | [ ]  | 6 |  [ ]  |
| Breitenklasse: | W06 | [ ]  | W09 | [ ]  |      … |  [ ]  |

## Bekleidung:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netze |  | [ ]  | Planen | [ ]  |      ...………... |  [ ]  |
| Verwendungszweck: |      ...…………………………………… |

# Gerüstbauteile:

## augenscheinlich unbeschädigt [ ]  \*

# Standsicherheit:

## Tragfähigkeit der Aufstandsfläche [ ]  \*

## Spindelauszugslänge [ ]  \*

## Längsriegel in Fußpunkthöhe [ ]  \*

## Verstrebungen [ ]  \*

## Gitterträger [ ]  \*

## Fahrrollen [ ]  \*

## Verankerungen(bei Bekleidungen erhöhte Kräfte beachten) [ ]  \*

# Beläge:

## Bretter/Bohlen [ ]  \*(Vollständigkeit, Auflagerung, Qualität)

## Systembeläge [ ]  \*

# Arbeits- und Betriebssicherheit:

## Seitenschutz [ ]  \*

## Wandabstand [ ]  \*

## Aufstiege, Zugänge [ ]  \*

## Eckausbildung [ ]  \*

## Schutzwand im Dachfanggerüst [ ]  \*

## Verkehrssicherung, Beleuchtung [ ]  \*

## Plan für Benutzung an Auftraggeber übergeben [ ]  \*

 \* angekreuzt = geprüft und in Ordnung

Prüfung des Arbeits- und

**Arbeitsgerüst nach EN 12811-1**

**Breitenklasse W06**

**Lastklasse 3**

**Gleichmäßig verteilte Last max. 2,00 kN/m2**

**Datum der Prüfung**

**Gerüstbaubetrieb Jedermann**

**12345 Irgendwo Tel. 1234 1234-56**

Schutzgerüstes abgeschlossen,

die Kennzeichnung ist wie

abgebildet angebracht.

Bemerkungen:

|  |  |
| --- | --- |
| ……………….. | ……………………………………………… |
| Datum | Unterschrift (befähigte Person) |
| ……………….. | ……………………………………………… |
| Datum | Unterschrift (Auftraggeber) |

Veränderungen am Gerüst dürfen nur durch den Gerüstersteller ausgeführt werden.