|  |  |
| --- | --- |
|  **Brandwache** | Erlaubnisscheinfür Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten |
| 1 | Ausführung(Firma / Abteilung) |       |
| 2 | Arbeitsort/-stelle |       |
| 3 | Arbeitsauftrag(z. B. Konsole anschweißen) |       |
| [ ]  | Arbeitsbeginn : |       | Datum / |       | (Uhrzeit) |
| **Ausführender** | voraussichtliches Arbeitsende : |       | Datum / |       | (Uhrzeit) |
| 4 | Art der Arbeiten | [ ]  |  Schweißen | [ ]  | Schneiden |
| [ ]  | Trennschleifen | [ ]  | Löten |
| [ ]  | Auftauen | [ ]  |       |
| 5 | Sicherheitsvorkehrungenvor Beginn der Arbeiten | **[ ]**  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch**Staubablagerungen, im Umkreis von** **m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen** |
| [ ]  |
| **Abteilungsleiter** | [ ]  | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und –fußböden, Kunststoffteile usw.) |
| [ ]  | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen |
| [ ]  | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen |
| [ ]  | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen |
| [ ]  | [ ]  | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch / Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |
| **Betriebsleiter oder dessen Beauftragten** |
| [ ]  | sonstige Maßnahmen: |       |
| 6 | Brandwache | Während der Arbeit  | Name |       |
| Nach Beendigung der Arbeit | Name |       |
| [ ]  | Dauer |      | Std. | [ ]  | unmittelbar um |       | Uhr |
| [ ]  | nach 30 Minuten | [ ]  | weitere Kontrollgänge alle |      | Minuten |
| 7 | Alarmierung | Standort des nächstgelegenen |
| Brandmelders |       |
| Telefons |       |
| Feuerwehr Ruf-Nr. |       |
| 8 | Löschgerät, -mittel | [ ]  | Feuerlöscher mit  | [ ]  | Wasser | [ ]  | CO2 | [ ]  | Pulver | [ ]  | Schaum |
| [ ]  | gefüllte Wassereimer / Kübelspritze |
| [ ]  | angeschlossener Wasserschlauch |
| [ ]  | [ ]  | Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |
| **Exemplar für :** | 9 | Erlaubnis  | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |
|  | 09.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Datum |  | Unterschrift des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten |  | Unterschrift des Ausführenden |  |
|  |  |
|  | 10 | Bemerkungen / Besondere Vorkommnisse |       |
|  |
|  | 11 | Abschluß der Arbeiten |       | (Datum) |       | (Uhrzeit) |  | (Unterschrift) |
| 12 | Abschluß der Kontrolle |       | (Datum) |       | (Uhrzeit) |  | (Unterschrift) |